## Hjullyftar

Avtalet gäller från och med 2025-02-01.

Garantitid:

* Huvudhjälpmedel: 3 år
* Tillbehör: 1 år
* Reservdelar: 1 år

Här nedan visas översikt av förskrivningsbart sortiment.

Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig produktkonsulent.

## Hjullyft

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn: | **Birdie EVO inkl. lyftbygel 45 cm** | Personlyft Birdie Evo mobil lyft tunga brukare 180kg förflyttningslyft lyftsele stålyft golvlyft |
| Leverantör: | Invacare |
| Sesam nr: | 49241 |
| Riktlinje: | 12 36 03 |
| Beskrivning: | Max. brukarvikt 180 kg  Hjulstorlek: 100 mm  Bygelstorlekar: 35 – **45** – 55 cm  Elektrisk höj- och sänkning, elektrisk benspridning, manöverdosa, integrerat batteri.  Elektrisk och mekanisk nödsänkning.  Tillbehör: våg |

## Hjullyft Hög brukarvikt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn: | **Molift Mover 300 exkl. lyftbygel** | Obs! Bilden visar 4-punktsbygel |
| Leverantör: | Etac |
| Sesam nr: | 52852  52604 – 4-punktsbygel L 55 cm  52351 – 4-punktsbygel XL 65 cm |
| Riktlinje: | 12 36 03 |
| Beskrivning: | Max. brukarvikt 300 kg  Bygelstorlekar 2-punkts: 35 – 45 – 55 cm  Bygelstorlekar 4-punkts: 45 – 55 – 65 cm  Elektrisk höj- och sänkning, elektrisk benspridning, manöverdosa, integrerat batteri.  Tillbehör: våg |