## Taklyft

Avtalet gäller från och med 2025-02-01.

Garantitid:

* Huvudhjälpmedel: 5 år
* Tillbehör: 1 år
* Reservdelar: 1 år

Här nedan visas översikt av förskrivningsbart sortiment.

Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig produktkonsulent.

Obs! Beställning av taklyftsystem sker alltid via kontakt med Guldmann för projektering + offert, undantag för fristående lyft King.

## Lyftmotorer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn: | **GH3 200 kg, laddning via skena** |  |
| Leverantör: | Guldmann |
| Sesam nr: | 34992 |
| Riktlinje: | 12 36 12 |
| Beskrivning: | Inkl. batteri, dosa – turbo on/off |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn: | **GH3 200 kg, laddning via manöverdosa** |  |
| Leverantör: | Guldmann |
| Sesam nr: | 36103 |
| Riktlinje: | 12 36 12 |
| Beskrivning: | Inkl. batteri, dosa, laddare – turbo on/off |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn: | **GH3 250 kg, laddning via skena** |  |
| Leverantör: | Guldmann |
| Sesam nr: | 36487 |
| Riktlinje: | 12 36 12 |
| Beskrivning: | Inkl. batteri, dosa – turbo on/off |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn: | **GH3 250 kg, laddning via manöverdosa** |  |
| Leverantör: | Guldmann |
| Sesam nr: | 44677 |
| Riktlinje: | 12 36 12 |
| Beskrivning: | Inkl. batteri, dosa, laddare – turbo on/off |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn: | **GH3 250 kg inkl. våg** |  |
| Leverantör: | Guldmann |
| Sesam nr: | 52053 |
| Riktlinje: | 12 36 12 |
| Beskrivning: | Inkl. batteri, dosa – turbo on/off |

## Fristående lyft

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn: | **King** |  |
| Leverantör: | Guldmann |
| Sesam nr: | 41249 – 2,0 meter36758 – 2,5 meter41951 – 3,0 meter |
| Riktlinje: | 12 36 18 |
| Beskrivning: | **OBS! Komplettera med motor, bygel och elkabel (37746).** |